Suwałki, 30.11.2021r.

Znak sprawy: In.271.10.2021.EW

Zamawiający:

**Gmina Suwałki**

**ul. Świerkowa 45**

**16-400 Suwałki**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowalne pn. *Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1153B do drogi gminnej Nr 102016B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec gm. Suwałki***

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zamieszcza na stronie internatowej prowadzonego postępowania treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami/modyfikacją SWZ:

**Pytanie nr 1:**

W załączonym przedmiarze poz. 12, mowa jest o wykonaniu cieku podchodnikowego dł 15 m Wykonanie cieków podchodnikowych prefabrykowanych mb 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wykonanie cieków podchodnikowych prefabrykowanych | mb | 15 |

Zwracamy się o wskazanie materiałów wraz z podaniem wymiarów z jakich ma być wykonany ten ciek oraz załączenie szczegółu konstrukcyjnego.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

**Zamawiający wyjaśnia, że ciek podchodnikowy należy wykonać z elementów prefabrykowanych z katalogu Transprojektu Gdańsk „elementy odwodnieniowe dróg”.**

**Pytanie nr 2:**

W załączonym przedmiarze poz. 19 mowa jest o ustawieniu obrzeży 20\*6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| brzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 1100 |

Natomiast wg „opis tech. wykonania” ciąg pieszo rowerowy ograniczony jest obrzeżem 8\*30cm Zwracamy się o jednoznaczne określenie jakie obrzeże należy zastosować do ograniczenia ciągu pieszo rowerowego i czy na podsypce piaskowej czy cementowopiaskowej?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

**Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować obrzeże 8\*30 cm na podsypce piaskowej zgodnie z projektem budowlanym.**

**Pytanie nr 3:**

W załączonym przedmiarze drogowym poz. 6 jest mowa o zabezpieczeniu istniejącego światłowodu który jest własnością HAWE Telekom i IChB PAN PCSS.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zabezpieczenie istniejących światłowodów zgodnie z warunkami właścicieli linii | szt | 1 |

Warunki techniczne wydane przez Operatorów tego światłowodu wskazują na potrzebę wykonania projektu przebudowy kolizji oraz zabezpieczenia rurami osłonowymi w przypadku zbliżeń z nowo budowaną infrastrukturą. W związku z powyższym zwracamy się o zamieszczenie uzgodnionego projektu przebudowy i zabezpieczeń linii światłowodowej 5tc własności HAWE Telekom i IChB PAN PCSS oraz naniesienie zmian w przedmiarze z podaniem rodzaju i długości zabezbieczenia. Pragniemy poinformować że zgodnie z ustawą PZP przedmiot zamówienia musi być opisany jednoznacznie i bez możliwości różnej interpretacji przez poszczególnych oferentów na etapie ofertowania.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

**Zamawiający wyjaśnia, że właściciele sieci światłowodowych uzgodnili bez konieczności przebudowy. Uzgodnienie w załączeniu.**

**Pytanie nr 4:**

Zamawiający uzupełnił dokumentację o SST na wykonanie nawierzchni betonowej. Zamieszczona SST w swojej treści nie zawiera podstawowych i wymaganych parametrów odbiorowych. W związku z brakiem istotnych zapisów zwracamy się o podanie parametru wymaganej równości podłużnej wykonanej nawierzchni betonowej przed odbiorem i upływem okresu gwarancyjnego.

**Pytanie nr 5:**

Zamawiający uzupełnił dokumentację o SST na wykonanie nawierzchni betonowej. Zamieszczona SST w swojej treści nie zawiera podstawowych i wymaganych parametrów odbiorowych. W związku z brakiem istotnych zapisów zwracamy się o podanie parametru wymaganej równości poprzecznej wykonanej nawierzchni betonowej przed odbiorem i upływem okresu gwarancyjnego.

**Pytanie nr 6:**

Zamawiający uzupełnił dokumentację o SST na wykonanie nawierzchni betonowej. Zamieszczona SST w swojej treści nie zawiera podstawowych i wymaganych parametrów odbiorowych. W związku z brakiem istotnych zapisów zwracamy się o podanie tolerancji szerokości wykonanej nawierzchni betonowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 4,5,6:**

**W odpowiedzi na pytania Zamawiający wyjaśnia:**

**Szerokość nawierzchni zgodna z projektem +-3 cm**

**Równość poprzeczna i podłużna nierówności nie może przekraczać 5mm**

**Spadki poprzeczne +- 0,2%**

**Rzędne wysokościowe +- 1 cm**

**Grubość nawierzchni +- 1 cm**

**Pytanie nr 7:**

W związku z rozbieżnościami w załączonej dokumentacji zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie zakresu Zadania jeżeli chodzi o branżę elektryczną i teletechniczną. Czy poprawnym będzie wycena zakresu zawartego w przedmiarze „Budowa oświetleniaOkuniowiecPRZEDMIAR”?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

**Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym wykonawczym branży elektrycznej rys. E1 oraz schematem oświetlenia rys. E2.**

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Zamawiającego
i Wykonawców. Wykonawca powinien je uwzględnić przygotowując ofertę do złożenia
w przedmiotowym postępowaniu.**

Zamawiający informuje Wykonawców, że termin składania ofert **nie zostaje** **wydłużony.**

Sporządziła: Ewelina Wiśniewska

 **Zbigniew Mackiewicz**

 **Wójt Gminy Suwałki**