----------------------------------------------------------------------------------------

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Odcinek A od km 0+000 do km 0+778

----------------------------------------------------------------------------------------

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚCI[m3] ZUŻYCIE

PIKIETAŻ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(\*) BILANS

----------------------------------------------------------------------------------------

0,00 0,32 0,79 0,00

19,00 7,53 9,36 7,53 1,82

19,00 0,48 0,20 1,82

24,00 20,83 3,00 3,00 -17,84

43,00 1,26 0,05 -16,01

37,00 42,36 7,36 7,36 -34,99

80,00 1,03 0,35 -51,01

23,00 26,62 39,41 26,62 12,79

103,00 1,28 3,08 -38,21

25,00 45,96 43,79 43,79 -2,17

128,00 2,39 0,42 -40,38

16,00 51,81 15,58 15,58 -36,23

144,00 4,08 1,53 -76,61

16,00 60,60 28,33 28,33 -32,27

160,00 3,49 2,02 -108,88

25,00 66,12 40,82 40,82 -25,31

185,00 1,80 1,25 -134,19

21,00 19,77 18,57 18,57 -1,19

206,00 0,08 0,52 -135,38

18,00 6,21 4,93 4,93 -1,27

224,00 0,61 0,03 -136,65

14,00 7,75 2,46 2,46 -5,28

238,00 0,50 0,32 -141,94

32,00 17,36 12,49 12,49 -4,87

270,00 0,58 0,46 -146,81

25,00 16,84 5,73 5,73 -11,12

295,00 0,76 0,00 -157,93

36,00 112,03 0,02 0,02 -112,01

331,00 5,46 0,00 -269,94

29,00 119,47 0,28 0,28 -119,19

360,00 2,78 0,02 -389,13

26,00 50,25 0,38 0,38 -49,87

386,00 1,09 0,01 -439,01

29,00 42,21 0,16 0,16 -42,05

415,00 1,83 0,00 -481,06

20,00 38,48 0,00 0,00 -38,48

435,00 2,02 0,00 -519,54

27,00 57,24 0,00 0,00 -57,24

462,00 2,22 0,00 -576,79

34,00 56,53 0,04 0,04 -56,50

496,00 1,11 0,00 -633,28

34,00 40,63 2,60 2,60 -38,03

530,00 1,28 0,15 -671,31

28,00 49,65 5,29 5,29 -44,36

558,00 2,27 0,23 -715,67

27,00 62,16 12,02 12,02 -50,14

585,00 2,34 0,66 -765,81

20,00 24,93 21,45 21,45 -3,49

605,00 0,15 1,48 -769,30

16,00 2,83 19,68 2,83 16,84

621,00 0,20 0,98 -752,45

22,00 38,78 13,79 13,79 -24,99

643,00 3,32 0,28 -777,44

25,00 114,40 6,21 6,21 -108,19

668,00 5,83 0,22 -885,63

18,00 65,11 2,44 2,44 -62,67

686,00 1,41 0,05 -948,31

19,00 42,01 0,68 0,68 -41,33

705,00 3,01 0,02 -989,63

15,00 54,87 0,26 0,26 -54,61

720,00 4,30 0,01 -1044,24

17,00 58,38 3,19 3,19 -55,19

737,00 2,57 0,36 -1099,43

15,00 23,01 18,24 18,24 -4,77

752,00 0,50 2,07 -1104,20

26,00 64,09 26,90 26,90 -37,19

778,00 4,43 0,00 -1141,39

----------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM 1506,85 365,46 334,00

----------------------------------------------------------------------------------------

TABELA HUMUSU

Odcinek A od km 0+000 do km 0+778

----------------------------------------------------------------------------------------

PIKIETAŻ POWIERZCHNIE ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚCI

HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2] [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]

----------------------------------------------------------------------------------------

0,00 0,34 0,00

19,00 7,18 0,00

19,00 0,41 0,00

24,00 10,85 0,00

43,00 0,49 0,00

37,00 23,28 0,00

80,00 0,77 0,00

23,00 21,74 0,00

103,00 1,12 0,00

25,00 25,41 0,00

128,00 0,91 0,00

16,00 15,85 0,00

144,00 1,07 0,00

16,00 18,80 0,00

160,00 1,28 0,00

25,00 36,75 0,00

185,00 1,66 0,00

21,00 21,55 0,00

206,00 0,39 0,00

18,00 5,52 0,00

224,00 0,22 0,00

14,00 3,53 0,00

238,00 0,28 0,00

32,00 11,64 0,00

270,00 0,45 0,00

25,00 9,17 0,00

295,00 0,29 0,00

36,00 22,38 0,00

331,00 0,96 0,00

29,00 22,90 0,00

360,00 0,62 0,00

26,00 14,27 0,00

386,00 0,48 0,00

29,00 14,27 0,00

415,00 0,51 0,00

20,00 9,48 0,00

435,00 0,44 0,00

27,00 11,91 0,00

462,00 0,44 0,00

34,00 14,36 0,00

496,00 0,40 0,00

34,00 16,60 0,00

530,00 0,57 0,00

28,00 18,65 0,00

558,00 0,76 0,00

27,00 20,13 0,00

585,00 0,73 0,00

20,00 14,03 0,00

605,00 0,67 0,00

16,00 9,37 0,00

621,00 0,50 0,00

22,00 15,11 0,00

643,00 0,87 0,00

25,00 25,82 0,00

668,00 1,19 0,00

18,00 15,66 0,00

686,00 0,55 0,00

19,00 11,93 0,00

705,00 0,71 0,00

15,00 12,70 0,00

720,00 0,98 0,00

17,00 18,67 0,00

737,00 1,21 0,00

15,00 19,07 0,00

752,00 1,33 0,00

26,00 17,80 0,00

778,00 0,04 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------

SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] = 536,37 PROJEKTOWANY[m3] = 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Odcinek B od km 0+000 do km 0+570,37

----------------------------------------------------------------------------------------

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚCI[m3] ZUŻYCIE

PIKIETAŻ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(\*) BILANS

----------------------------------------------------------------------------------------

0,00 0,00 1,73 0,00

21,00 0,45 44,95 0,45 44,50

21,00 0,04 2,55 44,50

13,00 0,49 43,83 0,49 43,34

34,00 0,03 4,20 87,84

23,00 2,19 58,62 2,19 56,43

57,00 0,16 0,90 144,27

34,00 27,31 15,32 15,32 -12,00

91,00 1,45 0,00 132,28

33,00 58,13 0,01 0,01 -58,12

124,00 2,07 0,00 74,16

33,00 61,36 4,65 4,65 -56,71

157,00 1,65 0,28 17,45

23,00 37,19 3,40 3,40 -33,79

180,00 1,59 0,01 -16,34

51,00 73,06 0,35 0,35 -72,71

231,00 1,28 0,00 -89,05

13,00 14,69 6,66 6,66 -8,03

244,00 0,98 1,02 -97,07

36,00 28,51 50,81 28,51 22,30

280,00 0,60 1,80 -74,78

14,00 5,27 27,61 5,27 22,34

294,00 0,15 2,15 -52,43

19,00 5,67 28,35 5,67 22,67

313,00 0,45 0,84 -29,76

28,00 25,68 14,19 14,19 -11,48

341,00 1,39 0,18 -41,24

21,00 41,34 3,11 3,11 -38,23

362,00 2,55 0,12 -79,47

21,00 42,18 1,35 1,35 -40,83

383,00 1,47 0,01 -120,30

20,00 29,07 2,51 2,51 -26,55

403,00 1,44 0,24 -146,85

21,00 15,44 50,44 15,44 34,99

424,00 0,03 4,56 -111,86

13,00 0,44 58,39 0,44 57,94

437,00 0,03 4,42 -53,92

19,00 6,64 50,58 6,64 43,94

456,00 0,66 0,90 -9,98

9,00 12,21 4,52 4,52 -7,69

465,00 2,05 0,10 -17,67

35,00 71,11 1,77 1,77 -69,34

500,00 2,01 0,00 -87,00

28,00 39,89 1,29 1,29 -38,60

528,00 0,83 0,09 -125,60

25,00 17,31 1,15 1,15 -16,16

553,00 0,55 0,00 -141,76

17,37 5,44 4,15 4,15 -1,30

570,37 0,08 0,48 -143,06

----------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM 621,07 478,01 129,55

----------------------------------------------------------------------------------------

TABELA HUMUSU

Odcinek B od km 0+000 do km 0+570,37

----------------------------------------------------------------------------------------

PIKIETAŻ POWIERZCHNIE ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚCI

HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2] [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]

----------------------------------------------------------------------------------------

0,00 0,00 0,00

21,00 7,95 0,00

21,00 0,76 0,00

13,00 10,33 0,00

34,00 0,83 0,00

23,00 15,97 0,00

57,00 0,56 0,00

34,00 18,41 0,00

91,00 0,53 0,00

33,00 19,06 0,00

124,00 0,63 0,00

33,00 22,03 0,00

157,00 0,71 0,00

23,00 14,84 0,00

180,00 0,59 0,00

51,00 23,79 0,00

231,00 0,35 0,00

13,00 6,33 0,00

244,00 0,63 0,00

36,00 25,60 0,00

280,00 0,80 0,00

14,00 10,30 0,00

294,00 0,68 0,00

19,00 12,91 0,00

313,00 0,68 0,00

28,00 18,82 0,00

341,00 0,66 0,00

21,00 16,49 0,00

362,00 0,91 0,00

21,00 13,75 0,00

383,00 0,40 0,00

20,00 9,87 0,00

403,00 0,59 0,00

21,00 16,40 0,00

424,00 0,97 0,00

13,00 12,37 0,00

437,00 0,93 0,00

19,00 17,84 0,00

456,00 0,95 0,00

9,00 7,32 0,00

465,00 0,68 0,00

35,00 21,08 0,00

500,00 0,53 0,00

28,00 11,28 0,00

528,00 0,28 0,00

25,00 4,65 0,00

553,00 0,09 0,00

17,37 0,81 0,00

570,37 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------

SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] = 338,18 PROJEKTOWANY[m3] = 0,00