Suwałki, 18.10.2021r.

Znak sprawy: In.271.8.2021.EW

Zamawiający:

**Gmina Suwałki**

**ul. Świerkowa 45**

**16-400 Suwałki**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowalne pn. *Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Płociczno-Tartak***

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA/**

**MODYFIKACJA SWZ/ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zamieszcza na stronie internatowej prowadzonego postępowania treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami/modyfikacją SWZ:

**Treść pytania nr 1:**

Wg przedmiaru poz.7 i SST D 05.03.05 należy wykonać podbudowę AC 16P grubości 4 cm , natomiast wg projektu [Przekrój normalny oraz Opis Techniczny ] powinna to być w-wa wiążąca AC 16W grubości 5 cm. *Zwracamy się o jednoznaczne określenie grubości i rodzaju warstwy jaką należy przyjąć do kalkulacji ?*

**Treść odpowiedzi na pytanie nr 1:**

**Do kalkulacji należy przyjąć zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym warstwę wiążącą AC 16W gr. 5 cm. Skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy zamieszczony został na stronie prowadzonego postępowania.**

**Treść pytania nr 2:**

Wg przedmiaru poz. 5 podbudowę należ wykonać z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi z **kruszywa łamanego 30 % grub. 10 cm** , natomiast wg :

- SST dolna warstwa podbudowy zjazdów i jezdni ma być wykonana z mieszanki kruszywa naturalnego **z 50% dodatkiem kruszywa łamanego gr. 15 cm**

- dokumentacja przekrój normalny konstrukcyjny [ podbudowa z kruszywa naturalnego stab. Mech. doziarnionego w **50% kruszywem łamanym grubości 10 cm**

Zwracamy się o jednoznacznie określenie materiału i grubości jaką należy przyjąć do wykonania podbudowy?

**Treść odpowiedzi na pytanie nr 2:**

**Podbudowę należy wykonać zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym tj. z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z zaw. 50 % kruszywa łamanego gr. 10 cm. Skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy zamieszczony został na stronie prowadzonego postępowania.**

Niniejsze wyjaśnienia oraz modyfikacja SWZ stanowi integralną część i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. Wykonawca powinien je uwzględnić przygotowując ofertę do złożenia w przedmiotowym postępowaniu. Zmodyfikowana SWZ została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania i nosi nazwę **„SWZ zmodyfikowana dnia 18.10.2021 r.”** Zmiany SWZ zostały nieniesione kolorem czerwonym.

1. Działając na podstawie 286 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje Wykonawców, że termin składania ofert zostaje **wydłużony do 29.10.2021 r. godz. 08:00.**

Sporządziła: Ewelina Wiśniewska

 **Zbigniew Mackiewicz**

 **Wójt Gminy Suwałki**